附件：新增仪器设备详细技术参数一览表（本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失）
	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	学生计算机
	CPU: I Intel Core i7-13700F; GPU: NVIDIA RTX 4070 Super; 主板: ASUS TUF GAMING B660M; 内存: 32GB DDR4; 存储: 512GB NVMe SSD + 1TB HDD; 电源: 750W 或800 Gold; 散热: Thermalright(利民)；显示器：2k 24寸；鼠标、键盘套装
	台
	20
	CPU: I Intel Core i7-13700F; GPU: NVIDIA RTX 4070 Super; 主板: ASUS TUF GAMING B660M; 内存: 32GB DDR4; 存储: 512GB NVMe SSD + 1TB HDD; 电源: 750W 或800 Gold; 散热: Thermalright(利民)；显示器：2k 24寸；鼠标、键盘套装

	2
	Rokid AR Lite 智能眼镜 Max2
	型号: CA1331; 重量: ≤75g; 显示：索尼 Micro-OLED; 屈光调节: 0-600 度自适应
	台
	4
	型号: CA1331; 重量: ≤75g; 显示：索尼 Micro-OLED; 屈光调节: 0-600 度自适应

	3
	专业三维扫描仪
	激光雷达型号: mid360; 激光雷达范围: 40m@10% 反射率、70m@80% 反射率；激光雷达 FOV: 水平 360 度，垂直 59 度；IMU: 激光雷达内置，200Hz; RTK 差分定位精度: 1.5cm±1ppm; 相机数量: 3 个；相机 FOV: 120 度；相机分辨率: 1920×1200（默认输出 1280×960）; 相机快门：全局快门；板载 CPU: 8 核心 @2.4GHz（RK3588）; 板载 NPU: 6TOPS; 板载内存: 16G LPDDR5; 板载硬盘: 128G eMMC; 电池容量: 6000mAh-12V; 设备尺寸: 90mm×130mm×240mm; 设备重量: 1.1kg；包括采集后的3dgs重建工具系统，可实现对于3dgs重建后模型的编辑功能，附带后期指导使用和维护服务。
	台
	1
	激光雷达型号: mid360; 激光雷达范围: 40m@10% 反射率、70m@80% 反射率；激光雷达 FOV: 水平 360 度，垂直 59 度；IMU: 激光雷达内置，200Hz; RTK 差分定位精度: 1.5cm±1ppm; 相机数量: 3 个；相机 FOV: 120 度；相机分辨率: 1920×1200（默认输出 1280×960）; 相机快门：全局快门；板载 CPU: 8 核心 @2.4GHz（RK3588）; 板载 NPU: 6TOPS; 板载内存: 16G LPDDR5; 板载硬盘: 128G eMMC; 电池容量: 6000mAh-12V; 设备尺寸: 90mm×130mm×240mm; 设备重量: 1.1kg

	4
	大疆 Osmo Action 6 全能运动相机（户外全能套餐）
	型号: ZH9112; 视频规格: 4K/120fps; 拍摄功能：全景拍摄、高帧率录制
	台
	1
	型号: ZH9112; 视频规格: 4K/120fps; 拍摄功能：全景拍摄、高帧率录制

	5
	实验工作台
	木质会议桌
	套
	1
	尺寸：2米×1米，

	6
	文件储存柜
	锁闭式设计
	个
	2
	适合存放精密设备

	7
	Apple Vision Pro 双圈编织头带（M 码）
	规格: M 码；材质：透气编织结构；设计：平衡配重
	个
	1
	


