附件：新增仪器设备详细技术参数一览表（本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失）
	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	电脑
	品牌电脑
	台
	30
	CPUI5-13600K,RTX5060Ti，内存 16G, 1TSSD , win11, 23.8显示器、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传

	2
	物联网综合实验箱
	FS_WSN6820CH
	套
	30
	实验箱采用分层结构设计，主板带管理锁，主板下面有充足的收纳空间，放置模块和配件，方便教学管理。
基于ARM Cortex-A53内核的Samsung S5P6818，内存≥ 2G Byte DDR3，eMMC ≥ 16G Byte；投标时提供截图证明。
板载JTAG仿真器接口，配备ARM Cortex-A53仿真器，配套Cortex-A53处理器仿真实验，可满足ARMv8架构学习需求，支持全速运行、单步调试、断点设置、变量及寄存器查看、内存实时数据查看等功能。同时向下兼容Cortex-A8、Cortex-A9处理器。投标需提供仿真器连接S5P6818处理器进行调试实验的证明材料。
提供有SD卡接口、TF卡接口、≥ 3路USB_HOST 2.0输出、USB OTG、以太网卡、≥ 3路串口、音频接口、JTAG接口、CAN（基于MCP2515）、RS485、I2C、SPI接口、HDMI接口、摄像头接口等。
提供RGB LED灯、按键、蜂鸣器、DS18B20温度传感器、电位器、HS0038B红外通信模块、加速度传感器、1.5W 8Ω喇叭、Wi-Fi、蓝牙等。
配备7寸液晶屏，多点电容触摸屏。
配备红外遥控器，可以用于Android系统交互。
配备VGA显示模块，能够清晰地驱动显示器，分辨率720P及以上，无横纹、噪点。
配备高清图像采集模块，采用OV5640摄像头模组，≥ 500W像素可自动对焦。
配备4G模块，支持Android5.1系统下语音通话、短信、GPS定位、4G上网等功能。模块支持移动联通电信3G/4G，采用标准的Mini PCIe封装；
配备13.56MHz RFID模块（可扩展相同封装的NFC、915MHz、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、UART、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议。投标时提供图片证明。

配备125KHz RFID模块（可扩展相同封装的NFC、915MHz、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示，2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、UART、I2C等3种访问方式。支持ISO 11784/11785协议。投标时提供图片证明。

配备Cortex-M3核心的无线互联网关，≥4个串口，该网关可同时接入蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa四种不同的无线通信核心板；配有传感器接口，可支持不少于12种接口兼容的传感器模块，提供配套实验及源码。
配置12个无线传感网节点底板，可以支持接口兼容的ZigBee、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT通信核心板；可以支持接口兼容的多种传感器模块；每个节点需要锂电池供电系统，可以充电。具有仿真器调试接口，可以单独调试。要求采用亚克力包装，可以移动工作；支持一键还原功能，可插入配套的一键还原卡；支持1.44寸TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息，提供证明材料。

配置12个无线通信核心板，要求任何一个通信核心板可以插接到任何一个无线传感网节点底板上，具体包含：3个基于CC2530方案的ZigBee通信核心板；1个基于CC2540方案的蓝牙通信核心板；2个ESP8266低功耗Wi-Fi通信核心板；2个基于Hi3861的鸿蒙核心板；3个基于sx1278+M0方案LoRa通信核心板；1个基于NB86-G+M0方案NB-IoT通信核心板。
配置不少于12个传感器、控制模块，包含：温湿度、直流风扇、光强、光电传感、火焰、可燃气、RGB电灯、蜂鸣器、继电器、触摸、人体红外、超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意无线传感网节点底板，也可以连接在Cortex-M3无线互联网关板上进行STM32开发实验。
配置1个一键还原卡，方便教学管理，实现一键还原功能。无论无线传感网节点底板插入哪种通信模块（ZigBee、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT、Hi3861）和传感器模块，都可以自动识别，不用PC和仿真器参与，通过无线传感网节点底板一键还原按键即可还原。即使模块原有程序被擦除或完全损坏，也可以实现一键还原功能，提供相关的证明材料。
支持微信控制，可以通过微信控制设备、采集设备相关信息。
提供Linux3.4、Android5.1系统支持，通过拨码开关即可实现Linux与Android之间系统切换，而无需重新刷写操作系统，提供系统BSP源码包，提供对应配套实验资源，提供完善的课件资源及实验指导书，投标时提供Android5.1截图证明材料。
提供不低于Ubuntu12.04的支持，支持触摸屏、音频输入输出、HDMI显示、HDMI音频传输、鼠标键盘输入等功能，提供相关的证明材料。
系统配套的智能安防监控软件，设备厂家具有自主知识产权，提供相应证明文件复印件加盖鲜章。
提供无线传感网络拓扑系统、多功能音乐播放器、基于Android平台的社交类应用等综合实验案例，提供相关的证明材料。
提供物联网实验系统软件，制造商须具有自主知识产权，内容包含：

ARM体系结构与接口技术、Linux驱动部分、深度学习扩展、Android底层开发部分、Android应用开发部分、STM32基础开发实验、无线传感网实验、物联网云平台实验、鸿蒙HarmonyOS开发实验、RFID模块实验

提供原厂授权书，确保售后服务，预中标单位依据上述指标提供样品到学校演示。
24）
智慧康养分层实验体系
感知层：康养传感器认知与驱动实验
网络层：康养数据采集与通信实验
应用层： 康养上位机/云平台实验
25）
智慧康养综合实验小项目
路灯系统应用
室内无极光控制系统
人员识别安防监控系统
燃气监控系统
Qt 老人公寓系统设计
微信小程序开发：康养环境远程监护、设备控制
为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月与设备配套的线下正规培训名额；能够提供与设备配套的在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时。提供在线课程网址，提供截图


