附件:新增仪器设备详细技术参数一览表（本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失）
	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	人机学习智能系统平台
	传神人机学习智能系统V1.0
	套
	1
	1、通过邀请组建团队，为后期具体项目管理进行组织结构的搭建，支持教师/学生/译员等不同角色的成员管理；
2、查看团队目前管理的具体项目，包括语言方向、文件数量、项目成员、术语数、语料数、项目进度、总字数、机翻字数、已用译力、修改字数、重复字数、99%匹配、100%匹配、项目截至时间；
3、了解团队目前翻译稿件的具体信息，包括稿件名、对应项目、文件字数、上传时间、操作方式；
4、了解目前团队术语库、语料库使用情况，包括共享库等，库的权限、来源、操作方式等；
5、根据具体项目内容进行项目的创建包括项目名称、项目流程、所属行业、截至时间、语言方向、所属团队、字数统计、项目类型、项目要求等；
6、统计项目中待翻译稿件的重复率，包括重复、交叉文件重复、100%匹配、99%匹配、非译内容、不重复等；
7、统计项目中各个文件目前的翻译进度包括项目流程、总字数、未锁定/解锁/锁定字数、修改/未修改字数、修改占比、与上一流程相似度；
8、从外部Excel格式的语料文件或者语料库中提取双语术语，利用AI智能识别和匹配算法提升双语术语匹配准确率；
9、语料对齐工具支持一键将上传翻译文件，并通过AI智能识别自动匹配原文与译文，提升语料资产沉淀效率；
10、内置20+热门语种的字数换算小工具，可根据原文字数快速计算译文字数，项目经理可更快估算译文的字数，一定程度上降低漏译风险；
11、支持文本的粘贴到文本框对文本内容直接进行翻译；支持word、PPT、PDF、TXT上传进行文章级的翻译；
12、从高质量行业语料训练过的垂直引擎中，为译文匹配最合适的翻译引擎，从而输出更优质的译文，帮助译员减少修改篇幅；
13、术语库即用户在翻译过程中新增术语的存储地，翻译过程中可自动匹配提示保证术语统一，可将术语库用在 孪生 引擎训练，让自己的翻译资产价值最大化，另外可通过创建自己的术语库，方便有效的管理和使用；
14、翻译过程中保存的原译文句对即语料，语料会以稿件或项目组为单位逐条入库，语料可在翻译过程中直接复用，减少翻译成本，并且可将术语库用在 孪生引擎训练，让自己的翻译资产价值最大化，另外可通过创建自己的语料库，方便有效的管理自己的语料；
15、基于自研多语言大模型的AI系统，与译员深度交互而生成译员的“数字孪生”，帮助专业译员从日产几千字的译员逐步成长为“超级译客”，即：拥有日产几万甚至十几万字的产能、稳定输出高质量的译文、可以24小时不间断地独立承接翻译工作并为译员获得收益；
16、通过大模型对译文进行多维度润色包括轻度、中度、深度、地道母语、简明扼要、正式规范、简单口语；
17、在MTPE的模式下，对机器翻译的结果上进行修改的记录进行保存；包括智能问答、智能纠错、智能质检、译文推荐、术语推荐、AI润色。

	2
	云教室管理软件
	极域桌面云管理系统软件V2.0
	套
	1
	1.为便于管理者使用云管理平台系统为C/S、B/S两种架构。服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作；保障无纸化考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享（提供功能截图并加盖投标人公章）；
2.采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少15个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系；可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单（提供功能截图并加盖投标人公章）；
3.WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对实验室的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机；
4.为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示；
5.采用PBoot协议，并兼容INTEL PXE协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式；
6.学生机全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到学生机上，满足各类软件的需求（提供功能截图并加盖投标人公章）；
7.单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件；
8.云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令；
9.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式；
10.提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数；
11.为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可；
12.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力；
13.为保证系统稳定性具有CPU、硬盘温度监测报警功能，具有资产盘点检测报警功能，报警时可以给预先设定的手机号发短信；
14.支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，客户机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，客户机在还原启动下，新装软件仍旧存在；
15.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种（提供功能截图并加盖投标人公章）；
16.支持故障信息收集汇总功能，管理员在管理端可选择相应的故障信息导出数据，做好日常维护信息的登记（提供功能截图并加盖投标人公章）；
17.支持故障报修功能，用户可自主申报故障报修，选择故障类型，故障处理等级并可备注；管理员可以直接查看故障申报电脑，故障事件和备注进行处理（提供功能截图并加盖投标人公章）；
18.要求与“全数字语言教学系统软件”为同一品牌。

	3
	教师主控电脑
	HP Pro Tower 280 G9 E PCI
	台
	1
	1、类型：电脑、机型：商用台式电脑；
2、主板芯片组：INTEL商用主板芯片组；
3、处理器：≥Intel 10代酷睿i7 （主频：≥ 2.8G 缓存：≥8M）；
4、内存容量：≥8G/DDR4/2666MHZ（主板集成4个DIMM插槽，最大可支持64GB）；
5、硬盘1：≥120G固态硬盘；硬盘2：≥3.5英寸1TB/7200rpm；硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（投标文件中提供产品技术说明书加以证明）； 
6、光驱：DVD刻录；
7、键盘鼠标：USB键盘鼠标；
8、声卡：主板集成高性能声卡；
9、显卡：2GB双头独立显卡；
10、通讯网卡：集成千兆网卡；
11、机箱电源：不大于 16L 塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥500W 高效稳定性电源（投标文件中提供产品彩页加以证明）；

	4
	教师显示器
	HP E24t G5
	台
	2
	屏幕尺寸：≥21.5英寸，屏幕比例16:9，分辨率1920×1080，可视角度：178度，电容式触摸屏，10点触控；背光灯类型：LED发光二极管，屏幕亮度：250cd/平米，响应时间：14ms，面板类型：IPS，静态对比度：1000比1；接口：DP、HDMI、USB接口；
支持悬臂式安装，配套桌面万向安装支架。

	5
	教师操作台
	定制
	张
	1
	教师教学桌边尺寸≥长1900mm宽750mm高750mm一体化设计专用主控制台一体化专用教师主控制台；采用香杉木生态板，侧板厚度≥18mm,门板厚度≥25mm，具有天然的原木香味，含水率、甲醛释放量达国家标准的要求；桌子与地面接触侧板加装钢结构，钢管尺寸≥20 mm×35 mm方形，壁厚1.5 mm，含橡胶脚垫，表面镀铬防水处理；封边：实木封边，整体颜色一致，无色差。

	6
	千兆交换机
	S5024PV5-EI
	台
	2
	24个10/100/1000Base-T端口； 2个1000Base-SX/LX SFP光口；交换容量≥48Gbps；包转发率≥31Mpps；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X自适应；输入电压：100V～240V AC，50/60Hz；支持Web网管、支持通过Console口进行管理、支持Telnet远程管理；支持管理VLAN、支持黑洞地址、支持防MAC地址泛滥攻击。

	7
	智慧教学一体机
	BSCP98A
	套
	2
	1. 有效显示尺寸：≥98英寸，LED背光，液晶屏屏体满足A规屏；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
2. 书写面材质：需采用≥3mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、AG防眩光，AF防指纹，采用红外触控技术与全贴合设计，书写高度≤1mm，高度还原老师黑板板书体验；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
3. 屏幕触摸精度不低于±1mm，响应时间≤2ms；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
4. 显示比例：16:9；可视角度：≥178°，最佳分辨率：3840x2160 4K UHD，刷新率≥60hz，屏体亮度≥350 cd/m²，对比度≥6000：1；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
5. 侧部面板接口数量≥3个（必须包含Type-C和USB3.0）。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
6. 内置扬声器：≥15W；要求2.0声道；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
7. 节能环保，低功耗,待机功耗＜0.5W，整机最大功耗（带OPS）≤740W；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
8. 同时书写人数≥5人，最大触摸点数≥50点；（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
9. 支持全通道HDMI环出，方便外接其他显示设备。
10.内置NFC。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
11.支持五指缩放屏幕。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
12.内置OPS电脑：采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。CPU采用≥6核12线程处理器，内存：≥16G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 接口：具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口≥1路HDMI等。蓝牙版本≥5.0，内置≥1000Mbps 的有线网络接口及≥ Wi-Fi 6 标准无线网卡。预装正版 Windows 10 或以上版本操作系统。

	8
	学生桌
	定制
	座
	40
	1、每个学生桌尺寸≥长700mm宽500mm高700mm（含暗线槽）、桌板厚度≥25mm；采用香杉木生态板，侧板厚度≥18mm,门板厚度≥25mm，具有天然的原木香味，含水率、甲醛释放量达国家标准的要求；封边：实木封边，整体颜色一致，无色差；钢木结构（可固定安装），带1个键盘架，桌子与地面接触侧板加装钢结构，钢管尺寸≥20 mm×35 mm方形，壁厚1.5 mm，含橡胶脚垫，表面镀铬防水处理；
2、须提供图示解释及整体布局平面及立面图。

	9
	学生凳
	定制
	个
	40
	凳尺寸≥长350mm宽240mm高400mm、凳板厚度≥25mm；钢材及结构要求：凳主料采用不低于25mm×25×1.5mm的钢管，确保牢固性；凳面：采用香杉木生态板，厚度≥25mm，具有天然的原木香味，含水率、甲醛释放量达国家标准的要求；工艺要求：钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，各钢件经除锈、除油、预脱脂、主脱脂、纳米陶化、水洗处理程序再外层采用聚脂环氧粉末喷塑，喷塑后表面平整光亮，不脱落，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象；橡胶脚垫，表面镀铬防水处理。

	10
	边柜
	定制
	组
	4
	1、尺寸（长×宽×高）≥1400mm×350mm×750mm（含暗线槽）、桌板厚度≥25mm；
2、侧板厚度≥18mm,含水率、甲醛释放量达国家标准的要求；
3、封边：实木封边，整体颜色一致，无色差；
4、互动屏升降柜及书柜。

	11
	AI智慧教学与智能体平台
	定制
	套
	1
	1、AI语音助手：支持基于语音指令实现对教学软件的常用功能控制（如系统切换、课件翻页、板书交互、工具调取、授权操作等），提升课堂人机交互互动体验，减少教师非必要操作；
2、AI一键出题：支持提供出题要求后AI自动生成相关试题；
3、AI作业批改：支持开启智能体“AI批阅”功能，支持AI自动结合作业要求进行预批阅，支持智能化的评价建议和文本内容的AI润色；
4、智能体：部分教学活动需支持使用第三方导入的智能体，与智能体对话时支持上传多个图片或文件；
5、录课回放与录播课AI总结：支持对录课回放和录播课视频自动生成清晰的章节主题标记、详细的章节内容描述以及精炼的课节内容概要，帮助学生通过每段总结快速定位至视频相应位置播放；
6、AI字幕列表：录课回放和录播课视频支持展示视频的字幕，可自动进行优化处理（包括去掉无意义的语气用词、根据上下文补充缺失内容、自动纠正错字等）。支持点击某条字幕，直接跳转到视频的对应时刻播。

	12
	课程建设与应用平台
	定制
	套
	1
	1.课堂报告：需提供课节学习报告模板和消息通知的自定义设置。开启学习报告消息通知后，需在学习报告生成时（课节结束后30分钟内）向学生自动推动送消息通知，提醒学生查看报告；
2.系统报告：需支持Excel格式的教师和学生报告导出，至少包含教师数据、课件使用、教室秩序、课堂表现、工具应用等不少于20个维度的数据分析报告；

	13
	多模态板书及课堂互动系统
	定制
	套
	1
	1、具身智能应用场景塑造，需以软件和教学为核心驱动，同时良好兼容硬件环境，让整个空间具备感知、思考、识别、判断、分析、学习和推理能力。
2.需支持无感录课功能，录课模式中支持录制智慧黑板屏幕和录制现场摄像头抓取画面，可提前设置录播画面，至少包含双画面（教师画面、PPT课件）、三画面（教师、学生、PPT课件）、四画面（教师、学生、PPT课件、板书）三种模式，录制完成后自动保存，无需后续剪辑，实现常态化录课；
3.支持老师在系统内同屏打开多个不同格式（含pdf、ppt、word、图片、音频、视频等格式）的课件，支持一键同时收起多个课件；
4.分组讨论：支持教师或联席助教类教师端发起群组讨论，将教室内学生按需分组（最高不低于10组可选），支持学生保留在主教室内。分组讨论支持使用固定分组方案和随机分组模式，分组时支持手动分组和保存分组。教师或者联席助教类教师可旁听或进入任意小组。原教室内容支持一键传送至各讨论组及将讨论组内容一键传送到主教室。
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	学生学习终端
	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
	套
	40
	1、具有语言教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能；支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能；
2、≥2.5 GHz 基础频率、≥12 MB 三级高速缓存、≥四核心，八线程及以上；≥16GB DDR4 3200 MHZ 高速内存，2 个内存插槽；
3、≥512G SSD 硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（投标文件中需提供技术说明书）；
4、扩展插槽：1 个 M.2 2230；1 个 M.2 2280（1 个用于 WLAN 的 M.2 2230 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2280 插槽）；音频: 内置扬声器、组合麦克风/耳机插孔；摄像头：≥500万像素可升降摄像头；接口: 侧面：1 个 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps接口；1 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 接口（充电端口）；后置：1 个 RJ-45；1 个 HDMI 接口；2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 接口（充电端口）；2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率端口（充电端口）；1 个 DP接口；
5、≥ 23.8 英寸全高清屏、防眩光、低蓝光IPS 屏（分辨率1920×1080）；
6、底座：俯仰式支架底座(非相框式)；
7、电源：不小于120 W外置电源适配器，最大能效89%。
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	语音专用耳机话筒组
	CD-780MV
	套
	41
	必须为语音专用，不得采用家用或网吧用耳麦；头戴式，皮革耳罩，连接线为曲直线，麦克风可旋转不可弯曲,专用一体化设计；耳机频率范围：20-20KHz Hz；耳机阻抗：32Ω；耳机灵敏度：≥108dB(1mW,500HZ)；麦克风指向：单指向；麦克风频率范围：200-8000Hz；麦克风阻抗：2.2KΩ；麦克风灵敏度：不低于-42dB。
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	教师端智课终端
	KOC88226
	台
	1
	硬件：
1、内置无线AP，其中内置无线AP采用内置天线，无外置裸露天线，WiFi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频段：2.4GHz和5GHz，最大无线速率：1.3Gbps。
★2、网络模式：需支持无线路由器、无线交换和网络终端三种网络模式。（投标时提供带有“ CMA”和“ CNAS”标识的第三方检验报告。）
3、主机接口：内置具备至少3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口，支持WAN口外接网线接入互联网，或LAN口外接网线输出网络数据；具备至少3个USB 接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；具备至少2个HDMI输入接口，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入；具备至少2个HDMI输出接口，支持输出到2个不同的大屏端，HDMI输出适配：支持多种显示分辨率，主机可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高支持3840*2160分辨率；具备至少一路音频输入接口和一路音频输出接口。
4、投屏距离：需支持远距离稳定流畅的无线投屏，投屏的最大传输距离不小于100m。（投标时提供带有“ CMA”和“ CNAS”标识的第三方检验报告。）
5、主机尺寸：长≤ 280mm、宽≤ 250mm、厚≤ 70mm；重量≤ 1.5KG。
6、主机采用低功耗安全电压设计，DC*1输入，12V-3A，支持上电自动开机功能，LED工作状态指示灯。
7、投标文件中需提供由工信部颁发的“无线电发射设备型号核准证书”扫描件或复印件；
软件：
多媒体教学系统
1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。
2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。
3.软件遥控器：无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件，支持拍摄多张照片或视频上传至屏幕，并以最多16屏画面显示。（投标时提供软件功能截图）
4.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
5.移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。（投标时提供软件功能截图）
6.摄像机机位预置：支持添加网络摄像机并设定不少于20个预置机位，支持一键快速切换预置机位并进行画面的放大、缩小、上下左右移动等操作。（投标时提供软件功能截图）
7.手写板投屏：支持手写板连接互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏，支持对手写板画面进行旋转、清屏、移除等操作。（投标时提供软件功能截图）
8.文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。
9.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。
10.画面布局：支持1、2、3、4、6、8、9、16屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等不少于13种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局。（投标时提供软件功能截图）
11.界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。
12.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地。
13.微课录制：支持屏幕多画面同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮。（投标时提供软件功能截图）
14.白板批注：系统提供画笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等白板教学工具。
15.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。
16.App应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，保证设备兼容性。（投标时提供软件功能截图）
17.Web应用：支持添加第三方Web端网页链接，可在屏幕端展示最多16个网页界面。
18.欢迎主题：系统内置不少于14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组端显示。
19.扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。
20.设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。
21.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。
22.反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows设备进行反向控制操作，同时还支持在遥控器APP端或通过教学互动终端外接的鼠标进行反向控制。
23.安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
课堂互动系统
1.上课登录：支持教师通过微信扫描二维码进行登录；支持教师输入账号和密码进行登录；支持教师以访客模式进行登录。
2.开启本地课堂：支持按照科目和班级开始上课，学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动。
3.创建临时课堂：支持教师以访客模式创建临时课堂，学生无需登录账号即可通过微信小程序参与互动。
4.课程报告：支持对学生签到信息、发起答题数量、出勤率、答题正确率进行统计，支持教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案。
5.手写板互动：支持学生手写板开机后自动连接教学互动终端并自动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、手写题的作答，支持教师端发起投票、挑人、抢答功能。
6.微信小程序互动：支持学生通过微信扫描二维码进入课堂并完成签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、简答题的作答，支持教师端发起投票、挑人功能。
7.云空间：支持将存储在云平台的文件上屏展示、下载到本地或进行删除，文件内容可包含图片、视频、音频和文档，并具备1GB存储空间；支持在下载列表界面一键清空当前下载的文件。
8.教师微信助手：支持使用教师端小程序发起单选题、多选题、判断题、算术题、手写题、简答题的作答和投票、挑人、抢答功能；支持查看本地课堂和临时课堂的统计数据。（投标时提供软件功能截图）
多屏互动系统
1.双屏显示：支持1个教学互动终端外接2个显示屏，显示模式包含镜像模式、扩展模式两种显示效果。镜像模式下，主副屏显示同样画面；扩展模式下，可实现双屏同显或异显互动。
2.分组互动：支持教师端创建合作组，自动生成入组验证码，在分组端手动输入验证码即可加入合作组，
3.文件发送：支持将教师端的图片、视频、Office文档等文件资料发送到分组端。
4.分组屏管控：支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件、息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。
5.协同批注：在教师端广播状态下进行批注或白板书写时，所有分组端可同步进行批注和白板书写，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。
常态录播系统
1.摄像机选择：支持添加追踪摄像机并对摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。
2.录制质量：提供720P和1080P视频显示格式可选，支持屏幕与摄像机画面的同步录制和外接麦克风声音的同步录入。
3.录制模式：支持常态录播模式、电影模式、手动导播模式。常态录播模式下，可手动选择版式和画面，可接入所有类型摄像机；电影模式下，录制画面始终为单屏显示，并自动跟随教学场景切换屏幕画面和跟踪摄像机画面；手动导播模式下，可通过手动导播软件进行画面的选择和切换。
4.录制版式：支持1屏、2屏（均分屏幕、一大一小、画中画）、3屏等多种画面布局，用户可自定义版式和画面。
5.画面选择：支持大屏画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面共5路可视化信号的选择和切换，支持设定自动导播画面进行预览和选择。
6.录播课堂：支持教学互动终端绑定录播平台，支持通过录播平台发起视频录制和直播，录制的视频可保存在平台中。
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	多媒体中控
	SL-ZK-DM1
	台
	1
	1、一体化成型设计，≤1U设备，标准机架式，能7*24小时工作；
2、ARMCPU架构，嵌入式ARM32位多核心处理器，支持当前主流物联协议；
3、支持对多媒体设备的智能管控，实现对智慧黑板、投影机、电脑、音频（功放、麦克风）、幕布、录播设备等智能管控；
4、支持对教室内设备的本地控制及远程控制，支持多媒体设备远程开关机控制，同时支持通过触控面板进行本地控制；
5、具备4进4出高清接口，输入HDMI接口≥4路；输出HDMI接口≥4路，投标文件中提供所投产品实物图片证明；
6、4进4出的HDMI接口最高分辨率全部支持4K/60Hz，投标文件中提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件；
7、HDMI四路输入支持教学双屏（2个OPS）、教师自带笔记本电脑，无线投屏，HDMI四路输出支持教学双屏、讲台双触控屏。四路输入和四路输出全部各自独立，可以实现任意信号的矩阵切换；
8、具备4进4出3.5mm音频接口．输入音频接口≥4路；输出音频接口≥4路，投标文件中提供所投产品实物图片证明；
9、支持4路3.5mm音频输入信号的混音输出，支持3.5mm音频输入信号与HDMI音频输入信号的混音输出；
10、四路音频输入和四路音频输出全部各自独立，可以实现任意音频信号的矩阵切换；
11、控制接口：≥4个RS232控制接口，≥2个RS485控制接口；
12、电源接口：≥2路220V时序电源接口；
13、更多接口：≥1路投影幕升降暂停等控制接口，≥1路电源开关控制接口。
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	智慧触控面板
	SL-CK01
	套
	1
	1、显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥500cd/m²；
2、智慧终端需内置扬声器、蓝牙、WIFI等功能模块，且外观为一体化设计；
3、智慧终端需内置主流操作系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥.6GHz；
4、智慧终端本身至少需具备的接口：RS232≥2路、RS485≥2路、USB≥4路、RJ45网络≥1路，GPIO≥1路，投标文件中提供产品图片证明；
5、安全登录：支持输入用户名和密码登录，支持二维码登录等，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
6、功能菜单：包含智慧教室、智慧中控、智慧物联、系统设置等功能模块，投标文件中提供产品图片证明； 
7、智慧中控：实现对多媒体设备的统一控制，支持控制多媒体电脑、投影机、教学一体机、录播主机、音频处理器等设备；
8、智慧物联：支持无缝接入物联网网关，实现对物联设备的统一控制，支持控制灯光、空调、窗帘、门禁等设备； 
9、智慧教室：支持讲台左右双显示屏输入信号随机切换功能，输入信号至少支持4路，含教学双屏2路OPS电脑信号源、老师笔记本电脑1路信号源、无线投屏1路信号源，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
10、智慧录播：具备录播设备控制功能，包括开始录播、暂停录播、停止录播、录播模式切换等功能；同时支持显示录播摄像头画面功能，包括教师画面、学生画面、多媒体电脑画面等，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
11、情景模式控制支持上课模式、下课模式、研讨模式、录播模式、影音模式、板书模式、节能模式等；
12、信息显示：显示学校校徽和名称、当前时间、当前空间内温度和湿度等信息；
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	AI阵列麦克风
	MS20A
	套
	1
	1.
阵列麦克风、音频处理部分和数字功率放大器部分采用一体式设计。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
2.
麦克风频响范围优于 100 Hz～20000 Hz。
3.
麦克风信噪比（SNR）≥76 dB。
4.
麦克风最大声压级≥125 dB。
5.
阵列麦克风数量≥32 个。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
6.
音频信号处理最低延时 ≤8 ms。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
7.
波束宽度应≤1°，系统应支持 ≥8 个拾音屏蔽区域及 ≥4 个优先拾音区域设置。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
8.
具备 AI 智能降噪（ANS）功能，最大噪声抑制幅度 ≥36 dB。
9.
具备回声消除（AEC）功能，回音消除尾音长度应 ≥300 ms，回声消除幅度应 ≥60 dB，收敛速度应 ≥100 dB/s。
10.
内置数字功率放大器，最大输出功率 ≥120 W。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
11.
音频输入：支持 ≥4 路凤凰端子单端模拟信号输入及 ≥1 路 USB 音频输入；音频输出：支持 ≥4 路凤凰端子单端模拟信号输出及 ≥1 路 USB 音频输出。
12.
支持线上互动教学与教室均衡扩音功能同时实现，保证线上线下教学场景下的拾音与扩声效果。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
13.
支持遥控器控制，并提供 ≥1 路 RS232 串口控制接口，可接入中控或其他管理系统。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
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	吸顶音箱
	SPX1
	只
	6
	1.频率范围（+/-3dB）：70-20KHz
2.灵敏度（1w@/1m(dB）：≥84dB
3.水平覆盖角：≥110°
4.垂直覆盖角：≥90°
5.连续功率：≥25W
6.音乐功率：≥50W
7.峰值功率：≥100W
8.最大音压：≥104dB
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	教师摄像头
	CS11A
	套
	1
	1. 支持4K超高清分辨率图像，可提供≥4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率;
2. 传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万;
3. 需内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型;
4. 镜头：焦距：7.9±0.3mm
5. 摄像机可同时输出≥4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且≥1路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持≥1920x1080@25fps；
6. 需具备畸变矫正功能;
7. 需支持自动平衡方式;
8. 需USB接口兼容会议软件和平台软件;USB接口支持自动导切视频输出；
9. 至少支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；同时支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议;
10. 需支持EPTZ功能，支持≥4X数字变焦;
11. 支持≥1路LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出;
12. 需支持WDR，可以应对不同光照环境;
13. 需支持图像2D和3D降噪;
14. 需支持PoE供电;
15. 提供摄像头CNAS标志的检测报告
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	学生摄像头
	CS21A
	套
	1
	1. 支持4K超高清分辨率图像，可提供≥4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率;
2. 传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万;
3. 需内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，能够自动识别起立回答问题的学生，并可以对其进行平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为学生跟踪设置精准灵活的跟踪模型;
4. 镜头：焦距：2.4mm，视场角：水平≥120°，垂直≥87°
5. 摄像机可同时输出≥4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且≥1路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持≥1920x1080@25fps；
6. 需具备畸变矫正功能;
7. 需支持自动平衡方式;
8. 需USB接口兼容会议软件和平台软件;USB接口支持自动导切视频输出；
9. 至少支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；同时支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议;
10. 需支持EPTZ功能，支持≥4X数字变焦;
11. 支持≥1路LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出;
12. 需支持WDR，可以应对不同光照环境;
13. 需支持图像2D和3D降噪;
14. 需支持PoE供电;
15.提供CNAS标志的检测报告


