**附表一: 工程内容**

**一、14间房间漏水（公寓）、宿舍、教学楼公共卫生间漏水（约10间）。**

1. 拆除，外运垃圾,每项 元。
2. 防水,每项 元。
3. 铺地砖（非陶土砖）（300\*300）, 元/m2。
4. 补内墙瓷片（局部） 元/m2。
5. 更换有损坏的坐便器为蹲便器（公寓），含全部配件，每项 元。

**二、宿舍塑钢窗维修、更换纱窗。**

1. 推拉窗补搭扣 元/副。
2. 塑钢窗滑轮 元/副。
3. 推拉纱窗 元/扇（约500扇）。

**三、如有其他项目，参照“安徽省修缮定额”计价**

**施工地点：安徽三联学院（合肥市经济开发区合安路47号）。**

**附表二: 工程内容**

**一、食堂：**

1. 吊顶：采用镀锌轻钢龙骨、长条型铝扣板， 安装时要考虑一定泛水， 元/ m2（约200 m2）。
2. 局部内墙刷防霉乳胶漆（铲除、批腻子、刷漆、防霉涂料） 元/ m2。

**二、多功能厅：**

1. 舞台：钢木结构，面层为强化木地板， 元/ m2。
2. 舞台前、后幕布的轨道每项 元。
3. 墙面：窗台下贴内墙砖（300\*600成品砖），柱子下部贴砖，贴窗台板， 元/ m2。
4. 强、弱电改造：电线、电缆（大厂绿宝），开关插座（鸿雁），按市场信息价，其他材料如甲方指定品牌按副刊\* %。

**三、学术报告厅（**参照实物施工**）：**

1. 舞台：钢木结构，面层为强化木地板， 元/ m2。
2. 吊顶：采用镀锌轻钢龙骨、铝合金压条、硅钙板， 元/ m2。
3. 石膏板吊顶： 元/ m2。
4. 强、弱电改造：电线、电缆（大厂绿宝），开关插座（鸿雁），按市场信息价计价，其他材料如甲方指定品牌按副刊\* %。
5. 栅栏灯（自报单价、品牌）： 元/盏。
6. 舞台灯（自报单价、品牌）： 元/盏。
7. 墙面粉刷（铲除、批腻子、粉刷）： 元/ m2。
8. 地面：环氧树脂地板漆， 元/ m2。

**四、如有其他项目，参照“安徽省修缮定额”计价**

**施工地址：**三联学院亿华校区（东华大道100号）。