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第一章  招标公告

安徽三联学院现对图书馆屋面防水改造工程进行招标，特邀请合格投标人（以下简称投标人）前来参加投标。
一、招标简述
1.工程名称：安徽三联学院图书馆屋面防水改造工程
2.招标人：安徽三联学院
二、项目概况
1.工程地点：合肥经济技术开发区合安路47号

2.本次招标范围：工程量清单及技术要求内全部内容
3.资金来源：自筹
三、投标人资格要求
1.投标人须具备独立法人资格，建筑工程施工总承包二级及以上或防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质；
2.投标人必须取得有关行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
3.投标人应遵守有关的中国法律和规章条例，无不良信用记录；
4.自2021年7月1日至今，投标人须具有建筑面积2000平方米及以上或60万元及以上的防水工程施工业绩(时间以竣工验收资料时间为准，业绩证明材料包括合同及竣工验收报告)。
5.拟任项目经理须具有建筑工程专业二级注册建造师资格，并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且目前无其他负责的在建工程（法定情形除外）。投标文件中须附投标人为其缴纳的自开标之日前半年内连续三个月的社保证明材料。
四、对投标书的要求
1.标书主要内容：报价及相关服务承诺等；企业简介，企业相关资质证书；经年审合格的营业执照副本复印件；法定代表人授权书、法人身份证（复印件加盖公章）、被授权人身份证、投标人简介等资料；提供本公司最新的财务报表及上月公司账户余额及公司社保人员缴存清单。
2.开户许可证、安全生产许可证。

3.投标人认为需要提供的近五年业绩合同；相对应工程款支付发票复印件和验收或移交资料。

4.投标人在投标文件中须按照要求将各类证书复印件（须加盖公章）装订成册。未按要求提交相关资料的标书，审查不予通过，视为废标。
五、中标后不得转包。本项目不接受联合体投标。
六、招标文件的获取
1.招标时间：2026年7月16日-7月22日15：30时。
2.开标时间：2026年7月22日15：30时。
3.标书送达地点：纸质标书密封后于2026年7月22日15：30时前，送达安徽三联学院竹稞楼二楼（合安路47号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.联系人：郝老师　 13155410839

第二章  投标人须知

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	安徽三联学院图书馆屋面防水改造工程

	2
	工程地点
	合肥经济技术开发区合安路47号

	3
	质量标准
	合格

	4
	招标范围
	图纸、工程量清单、答疑及技术要求内全部内容

	5
	施工期限
	2026年7月23日—8月23日，31日历天

	6
	资金来源
	自筹

	7
	投标人资质等级要求
	按招标公告要求

	8
	资格审查方式
	开标现场审核

	9
	工程报价方式
	依据招标文件内容，考虑市场行情及自身情况，自行报价。

	10
	踏勘现场
	不组织集中现场考察

	11
	投标文件份数

（要求）
	投标文件正本一份，副本两份，电子版投标文件一份（U盘），不符合要求的投标文件，视为废标。

	12
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：竹稞楼二楼
地点：合肥经济技术开发区合安路47号
截止时间：2026年6月24日10:00时

	13
	开标时间
	2026年7月22日15:30时

	14
	评标方法及标准
	综合评分法

	15
	投标要求
	投标人根据自身的实力及现场实际情况，量力编制投标文件。

	16
	投标保证金
	投标保证金30000元（开标前汇入：安徽三联学院 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 账号：184201139156），未中标的，定标后十五个工作日内无息退还，中标单位投标保证金转为履约保证金，验收合格后无息退还。开标前投标保证金未到账的视为自动放弃投标，不参与评标。

	17
	付款方式
	工程竣工验收合格后支付合同额的70%，工程结算审计完成后，30日内付至结算审定价的97%，余款3%作为质保金，质保期结束，无质量问题，一月内无息支付质保金。


第三章  工程量清单、技术要求
一、工程量清单
	序号
	项目名称
	清单特征
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）

	1
	拆除及外运
	拆除原防水层、破损起皮层，拆除后屋面垃圾外运。
	m²
	2026.56
	
	

	2
	防水（SBS）
	1.拆除SBS防水层，清理屋面，基层面应清洁、干燥、无起砂，符合规范技术要求；

2.找平层（如有空鼓、松动须铲除重新找平，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价）：25mm厚1：2水泥砂浆找平（若需）；

3.4mm厚SBS改性沥青卷材一层，重点处理排水口、天沟、管根、阴角处以及设备基础、底座四周；各处上翻高度按现有防水上翻高度；防水完成后，须进行蓄水试验。
	m²
	2026.56
	
	

	3
	合计
	
	
	
	
	


二、技术要求

1.‌基层清理与检查‌：彻底清除屋面尘土杂物，裂缝或空鼓松动等需用水泥砂浆修补平整，确保基面坚实。基层必须干透。
2.‌涂刷处理剂‌：均匀涂刷冷底子油或基层处理剂，待干燥至不粘手后方可进行下一道工序。‌‌‌‌
3.‌节点加强处理‌：在管根、阴阳角、排水口等易漏部位先加铺附加层，宽度通常不小于500mm。
4.‌大面铺贴方向‌：坡度小于3%宜平行屋脊铺贴，大于15%应垂直屋脊铺贴，从低处向高处进行。
5.‌搭接与排气‌：长边搭接宽度通常不小于 80-100mm，短边不小于150mm，铺贴后需用压辊排气，确保粘结牢固无空鼓。‌‌‌
6.‌蓄水试验‌：防水层干后蓄水24小时以上，水深2-5厘米，水位下降不超过3毫米且无渗漏才算过关。
7.‌成品保护‌：验收合格后，建议做水泥砂浆或细石混凝土保护层，防止后续施工破坏防水层。‌‌‌
8.隐蔽项目需验收再进行下一道工序。

9.SBS卷材品牌：东方雨虹、三棵树、德高。
三、招标范围示意图
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第四章  投标报价汇总表格式

	项目名称
	安徽三联学院图书馆屋面防水改造工程

	投标人名称
	

	投标报价
	小写：                 
大写：                 

	工程质量标准
	合格

	工期
	31日历天

	质保期
	5年

	优惠条件
	

	备注
	


地  址：                                邮编 ：                        
电  话：                                传真：                         
投标人：               (单位全称、盖章)                                
投标人代表：           (代表人盖章、签字)                                 
日  期：       年      月     日
备注：投标单价为全费用综合单价模式，总价包含本次招标范围所有工程内容。

第五章  评标办法

一、评标方法

本项目采用综合评分法，总分100分。评标委员会按综合得分由高到低推荐中标候选人；得分相同时，投标报价低者优先。

二、评分因素及权重分配

	序号
	评分因素
	分值
	评分方式

	1
	投标报价
	60分
	平均价下浮率法

	2
	技术方案
	15分
	按评审要点逐项赋分

	3
	商务资信
	20分
	业绩、人员、信用核查

	4
	服务承诺
	5分
	质保、响应时间

	合计
	
	100分
	


三、详细评分标准

（一）投标报价（60分）

1.评标基准价确定

取资格审查、技术标打分入围和商务标初审合格的投标报价的算术平均值乘以0.95作为评标基准价。计算结果保留小数点后两位。

2.报价得分计算公式

报价得分=(评标基准价/投标报价)×60；

报价得分保留两位小数，最高得60分。

（二）技术方案（15分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	原有设施保护方案
	3分
	①有成品保护措施（1分）
②有降噪降尘措施（1分）
③有周边设施保护方案（1分）
每缺一项或明显不合理扣相应分数

	施工进度计划
	3分
	①进度计划逻辑合理、节点清晰（1分）
②关键工序有明确时间节点（1分）
③有应对延误的预案（1分）

	质量保障措施
	3分
	①材料进场检验制度（1分）
②隐蔽工程验收流程（1分）
③分部分项质量检验标准（1分）

	安全文明施工
	3分
	①专职安全员配备（1分）
②安全防护用品配置方案（1分）
③文明施工（工完场清）措施（1分）

	应急预案
	1分
	①安全事故应急预案（0.5分）
②突发事件（停水停电等）处理措施（0.5分）

	后期恢复与保洁
	2分
	①施工后场地恢复方案（1分）
②保洁及垃圾清运措施（1分）


（三）商务资信（20分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	项目经理
	5分
	①具备二级及以上建造师资格（2分）
②近5年有类似项目经验（提供合同或竣工验收证明，1个2分，最多5分）

	企业业绩
	10分
	近5年类似工程施工项目（提供合同关键页或竣工验收证明，1个4分，本项最多10分）
注：不得限定合同金额

	企业信誉
	3分
	①信用中国无不良记录（1分）
②无重大违法记录声明（1分）
③未被列入政府采购严重违法失信名单（1分）

	人员配备
	2分
	配备技术负责人（1分）+专职安全员（1分），提供相关证书


（四）服务承诺（5分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	质保期承诺
	3分
	满足招标文件基本要求（1分）；质保期每延长6个月加1分，最多加2分

	响应时间
	2分
	承诺接到维修通知后24小时内响应（1分）；12小时内响应（2分）


四、废标条款（初步评审）

3.投标报价高于招标控制价或低于成本价；

4.投标工期超过招标文件要求；

5.未按招标文件要求提供建造师注册证书、安全生产许可证等关键证件；

6.投标函、报价书未加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字；

7.有串通投标、弄虚作假等违法违规行为；

8.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、中标候选人推荐

9.评标委员会按综合得分由高到低排序，推荐前3名为中标候选人；

10.得分相同时，投标报价低者优先；

11.报价仍相同，技术方案得分高者优先。
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